ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
(Госстрой СССР)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР
( Госгражданстрой)
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР
(Минжилкомхоз РСФСР)

СБОРНИК
ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ 49 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Утвержден
Государственным строительным комитетом СССР 
(постановление от 20.03.87 № 63)

Государственным комитетом по гражданскому строительству 
и архитектуре при Госстрое СССР
(приказ от 27.03.87 № 100) 
(письмо АЧ-1005-6/5 от 27.02.87)

Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР
(приказ от 31.03.87 № 148) 
(письмо АЧ-1000-6/5 от 27.02.87)

(с Изменениями и дополнениями, утвержденными 
постановлением Госстроя СССР 
от 27 февраля 1989 г. № 38)

МОСКВА 1990

УДК 628.1/.2.001.63(083.78)

Раздел 49 "Водоснабжение и канализация" Сборника цен на проектные работы для строительства разработан Государственным ордена Трудового Красного Знамени проектным институтом "Союзво-доканалпроект" Госстроя СССР, ЦНИИЭП инженерного оборудования Госгражданстроя и институтом "Гипрокоммунстрой" Минжилкомхоза РСФСР.

Редакторы -  инженер В.М. Хромов /Союзводоканалпроект/, 
инженер М.Н. Сирота /ЦНИИЭП инженерного оборудования/, 
инженер В.В.Лушин /Гипрокоммунстрой/.

Вводится в действие с 1 апреля 1987г. взамен раздела 27 "Водоснабжение и канализация" Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства, с изменениями и дополнениями к нему.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН

1. Настоящий раздел Сборника содержит цены на разработку проектно-сметной документации для строительства комплексов сооружений и коммуникаций внеплощадочного водоснабжения и канализации и связанных с ними гидротехнических сооружений промышленных предприятий и населенных пунктов, а также отдельных сооружений водоснабжения и канализации, проектируемых как в составе промышленных предприятий и населенных пунктов, так и вне их.
2. Ценами помимо работ, оговоренных в Общих указаниях Сборника цен на проектные работы для строительства, не учтена стоимость проектирования:
водоподъемных и водохранилищных плотин, составление водохозяйственных расчетов водохранилищ, открытых водоподводящих каналов, моделирования русла реки, мероприятий по защите от затопления и осушение заболоченных мест, а также противооползневых мероприятий;
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, всех внешних линий электропередач, внешних  линий связи, внешнего теплоснабжения, внешнего газоснабжения, подъездных дорог;
прирельсовых складов реагентов и реагентного хозяйства для обслуживания нескольких потребителей;
кондиционирования воздуха, компрессорных станций, центральных диспетчерских пунктов для управления системами водоснабжения и канализации;
ликвидационного тампонирования скважин;
специальных видов химзащиты водоснабжения и канализации;
специальных видов работ, а именно:
водопонижения, замораживания или химического закрепления грунтов, шпунтового ограждения, кессонного способа производства работ, методом "стена в грунте", буровзрывных работ;
сооружений по опреснению морской воды;
рекультивации (восстановления) нарушенных земель.
сооружений   электрозащитных   установок   от коррозии  (катодных, эл. дренажных), кроме цен табл. 49-3. Стоимость проектирования электрозащитных установок определяется по ценам раздела 64, табл. 64-12.

(пункт 2 изменен и дополнен в соответствии с Изменениями) 

3. Ценами не учтены работы по:
выполнению расчетов подъема уровня грунтовых вод на площадках водоснабжения и канализации в процессе эксплуатации;
составлению гидрологических, гидрогеологических и ихтеологических очерков;
санитарному обследованию местности для проектирования зон санитарной охраны;
подготовке материалов и получению разрешений на специальное водопользование предприятий, зданий и сооружений;
разработке мероприятий по обеспечению благоприятных экологических и санитарно-гигиенических условий для жизнедеятельности людей, проведению экологической оценки проектов предприятий, объектов и сооружений в зоне влияния водозаборов из подземных и открытых источников, намечаемых к строительству и оказывающих влияние на состояние окружающей среды.

(пункт 3 дополнен в соответствии с Изменениями) 

4. Ценами не учтена стоимость проектирования узловым методом, а также проектирование зданий и сооружений в комплектно-блочном исполнении.
5. Стоимость работ по выбору площадки (трассы) для строительства определяется по ценам на разработку проекта соответствующего объекта с коэффициентом 0,1. 
Получение условий на спецводопользование с необходимыми  для  этого расчетами учтено стоимостью выбора площадки

(пункт 5 в редакции Изменений) 

6. Ценами учета стоимость проектирования полукомплектов устройства телесигнализации, телеуправления и телеизмерения. При необходимости проектирования второго полукомплекта стоимость его должна оплачиваться дополнительно.
7. При пользовании настоящим разделом Сборника необходимо руководствоваться Общими указаниями по применению Сборника цен на проектные работы для строительства.

ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Водозаборные сооружения из поверхностных источников с насосной станцией 1-го подъема
Таблица 49-1

№
п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проект K1	рабочий проект К2	
1	2	3	4	5	6	7	
	Водозаборные сооружения ковшовые с насосной станцией 1-го подъема производительностью, м3/ч: 						
4	св. 1800 до 3600 	1 м3/ч	33506	3,831			
5	св. 3600 до 10800 	То же	38708	2,386	0,36	1,16	
6	св. 10800 до 18000 	-"-	48968	1,436			
7	св. 18000 до 25000 	-"-	61946	0,715			
	Водозаборные сооружения с насосной станцией 1 подъема производительностью, м3/ч: 						
12	св. 1800 до 10800 	-"-	28713	2,688			
13	св. 10800 до 21600 	-"-	43746	1,296	0,36	1,16	
	Водозаборы типа "Криб" производительностью, м3/ч : 						
16	от 3600 до 36000	1 м3/ч	49478	0,068	0,36	1,15	
	Водозаборные сооружения ковшовые   с   насосной   станцией 1-го    подъема    производительностью, м3/ч: 						
1	от 20 до 100 	1 м3/ч	25469	15,7	0,36	1,16	
2	св. 100 до  900 	То же	26058	9,808	0,36	1,16	
3	" 900  "   1800 	''	29368	6,13	0,36	1,16	
8	" 25000 "  50000 	''	72671	0,286	0,36	1,16	
	Водозаборные сооружения с насосной  станцией   1-го подъема производительностью, м3/ч: 						
9	от 20 до 1 00 	''	23077	11	0,36	1,16	
10	" 100 "„ 900 	''	23489	6,88	0,36	1,16	
11	св.  900 до   1800 	''	25811	4,3	0,36	1,16	
14	"  21 600 " 40000 	''	60543	0,5184	0,36	1,16	
15	"  40000 " 80000 	''	72983	0,2074	0,36	1,16	

Примечания: 1. При невыполнении проекта зоны санитарной охраны к стоимости гидротехнической части рабочего проекта (проекта) применяется коэффициент 0,9.
2. Проектирование котельных, хлораторных и пневмостанций ценами не учтено.
3. При применении в проектах регулируемого электропривода к ценам применяется коэффициент
1,03.
4. При применении в проектах микропроцессорных контролеров и других новых средств автоматизации к ценам применяется коэффициент 1,04.
5. Ценами учтена стоимость проектирования са-мотечно-сифонных водоводов длиной до 100 м. Стоимость проектирования каждых последующих 100 м определяется по ценам таблицы 49-15 с коэффициентом 0,4.

(Таблица 49-1 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Водозаборы из подземных источников
Таблица 49-2
№
п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проект K1	рабочий проект К2	
1	2	3	4	5	6	7	
	Водозаборы из подземных источников (скважин) производительностью, м3/ч:						
1	от 25 до 200	1 м3/ч	3283	23,22	0,27	1,12	
2	свыше 200 до 650 	1 м3/ч	5024	14,513			
3	свыше 650 до 2100 	То же	9843	7,098	0,27	1,12	
4	свыше 2100 	-"-	17472	3,465			

Примечания: 1. Ценами в составе водозаборов учтена стоимость проектирования артскважин, насосных станций 1 подъема, сборных водоводов, камер переключения, сборных резервуаров, установки обеззараживания воды, трансформаторной подстанции, благоустройства, ограждения, диспетчеризации, связи, телемеханизации, зоны санохраны.
2. При разработке рабочего проекта (проекта) лучевого водозабора, каптажа ключей, горизонтального водозабора, подруслового горизонтального водозабора к ценам применяется коэффициент 1,1.
3. При невыполнении рабочего проекта (проекта) зоны санитарной охраны к стоимости технологической части применяется коэффициент O,65.
4. Стоимость разработки рабочего проекта (проекта) сооружений с искусственной подпиткой подземных вод не учтена.

(Таблица 49-2 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Водовод в одну линию с сооружениями на нем
Таблица 49-3
№
п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проект K1	рабочий проект К2	
1	2	3	4	5	6	7	
	Водовод при подземной (наземной) прокладке и расходе от 300 до 1000 м3/ч длиной, км: 						
1	от 1 до 10 	1 км	1405	752,4			
2	св. 10 до 22 	То же	4870	405,9			
3	св. 22 до 132 	-"-	11622	99	0,43	1,23	
4	свыше 132 до 200	-"-	12929	89,1			
	То же, при расходе св. 1000 до 5000 м3/ч и длиной, км: 						
5	от 1 до 5 	-"-	1414	1455,3			
6	св. 5 до 11 	-"-	4731	792			
7	св. 11 до 67 	-"-	11047	217,8	0,43	1,23	
8	свыше 67 до 150	-"-	13701	178,2			
	То же, при расходе свыше 5000 м3/ч и длиной, км: 						
9	от 1 до 4 	1 км	1407	1950,3			
10	св. 4 до 9 	То же	5010	1049,4			
11	св. 9 до 51 	-"-	11960	277,2	0,43	1,23	
12	свыше 51 до 100	-"-	13474	247,5			
	Водовод при надземной прокладке и расходе от 300 до 1000 м3/ч длиной, км; 						
13	от 1 до 19 	-"-	1098	1128,6			
14	св. 19 до 141 	-"-	8622	732,6	0,42	1,22	
15	свыше 141 до 250	-"-	58875	376,2			
	То же, при расходе св. 1000 до 5000 м3/ч и длиной, км: 						
16	от 1 до 10	-"-	1099	2059,2			
17	св. 10 до 77 	-"-	8425	1326,6	0,42	1,22	
18	свыше 77 до 150	-"-	57212	693			

Продолжение 
1	2	3	4	5	6	7	
	То же, при расходе свыше 5000 м3/ч и длиной, км : 						
19	от 1 до 6	-"-	1098	3376			
20	св. 6 до 47 	-"-	8286	2178	0,42	1,22	
21	свыше 47 до 100	-"-	57142	1138,5			
22	Камеры переключения на водоводах при расходе до 2000 м3/ч и количеством, шт	1 шт.	343	280	0,45	1,21	
23	То же, при расходе свыше 2000 м3/ч до 5000 м3/ч и количеством. шт. 	То же	834	34	0,45	1,21	
24	То же, при расходе св. 5000 м3/ч и количеством, шт. 	-"-	865	27	0,45	1,21	
25	Переходы трубопроводов под автомобильными и железными дорогами при длине перехода до 40 м 	1 переход	688	-	0,46	1,22	

Примечания: 1. При параллельной прокладке водовода с количеством линии 2 и более к ценам п.п.1-12 применяется коэффициент 0,15 за каждую последующую линию.
2. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования мостов, путепроводов, дюкеров, тоннелей, щитовой прокладки, эксплуатационных автодорог, резервуаров, насосных станций подкачки, катодной, дренажной и протекторной защиты и сооружений по искусственному подогреву воды.
3. Ценами п.п.13-21 не учтена стоимость проектирования камер переключения.
4. При проектировании водоводов, проходящих по территории с коэффициентом застройки до 0,5, к ценам п.п.1-12 применяется коэффициент 1,3; с коэффициентом застройки - более 0,5 применяется коэффициент 1,5.
5. При проектировании водоводов из неметаллических труб (железобетонных, асбестоцементных, пластмассовых и др.) к ценам применяется коэффициент 1,1.
6. При разработке мероприятий по защите водоводов от гидравлического удара к ценам применяется коэффициент 1,2.
7. Ценами п.п.22-24 учтена стоимость проектирования одной камеры. При проектировании каждой последующей однотипной камеры к ценам применяется коэффициент 0,3.
8. Ценами п.25 учтена стоимость проектирования одного перехода при длине его между камерами 40 м, методами прокола, продавливания или горизонтального бурения. При длине перехода более 40 м за каждые последующие 5 м к цене добавлять 40 руб.
9. При проектировании сооружений катодной защиты к ценам п.п. 1+21, 25 применяется коэффициент 1,07.
10. Ценами п.п.1+12 не учтена стоимость проектирования переходов под автомобильными дорогами и железнодорожными путями.
11. При расходе менее 300 м3/ч к ценам пп. 1 — 4, 13— 15 применяется коэффициент 0,7.

(Таблица 49-3 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Водопроводные очистные сооружения
Таблица 49-4
№
п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проект K1	рабочий проект К2	
1	2	3	4	5	6	7	
	Сооружения микрофильтрации производительностью, м3/сут: 						
1	от 2000 до 5000 	1 м3/сут	2481	0,2271			
2	св. 5000 до 10000 	То же	2871	0,1491			
3	св. 10000 до 50000 	-"-	3430	0,0932			
4	св. 50000 до 100000 	-"-	4735	0,0671	0,39	1,2	
5	св. 100000 до 200000 	-"-	5725	0,0572			
6	св. 200000 до 400000	-"-	12765	0,022			
	Сооружения микрофильтрации производительностью, м3/сут: 	1 м3/сут 	18045	0,0088	0,39	1,2	
7	св. 400 000 до 800 000						
	Станции осветления и обесцвечивания воды производительностью, м3/сут : 						
8	от 200 до 10000	То же	29108	0,317	0,25	1,12	
9	св. 10000 до 45000 	-"-	30298	0,198			

Продолжение 
1	2	3	4	5	6	7	
10	св. 45000 до 100000	-"-	36314	0,0643	0,25	1,12	
11	св. 100000 до 400000	-"-	40172	0,02572	0,25	1,12	
	Станция обезжелезивания подземных вод производительностью, м3/сут: 						
12	от 10000 до 20000 	1 м3/сут	3547	0,7474			
13	св. 20000 до 50000 	То же	5625	0,6435	0,29	1,12	
14	св. 50000 до 100000	-"-	17000	0,416			
	Сооружения обессоливания воды производительностью, м3/сут: 						
15	13500 	-"-	43952	-	0,2	1,08	
	Станция реагентного умягчения подземных вод производительностью, м3/сут : 						
16	от 500 до  5000 	-"-	20826	0,6658			
17	св. 5000 до 20000 	-"-	20992	0,6326			
18	св. 20000 до 32000 	-"-	26644	0,35	0,28	1,25	
19	св. 32000 до 40000 	-"-	37479	0,0114			
20	св. 40000 до 100000	-"-	37935	-			
	Сооружения фторирования воды производительностью м3/сут : 						
21	от 100 до 1600 	-"-	697	0,3341			
22	св. 1600 до 5000 	-"-	976	0,1602			
23	св. 5000 до 20000 	-"-	1675	0,0204			
24	св. 20000 до 50000 	-"-	1721	0,0181	0,3	1,15	
25	св. 50000 до 100000	1 м3/сут	1976	0,013			
26	св. 100000 до 200000	То же	2206	0,0107			
27	св. 200000 до 400000	-"-	3906	0,0022			
	Сооружения обесфторивания воды производительностью, м3/сут: 						
25	до 1600 	-"-	3962	2,258			
26	св. 1600 до 3200 	-"-	5450	1,328	0,29	1,13	
28	св. 3200 до 5000 	-"-	8876	0,2574			
29	св. 5000 до 20000	-"-	9824	0,0678			
	Сооружения стабилизационной обработки воды производительностью, м3/сут :						
30	от 500 до 20000 	-"-	14032	0,2881			
31	св. 20000 до 63000 	-"-	15096	0,2349	0,3	1,23	
32	св. 63000 до 125000 	-"-	21125	0,1392			
33	св. 125000 до 400000	-"-	28162	0,0829			
	Сооружения очистки воды для хозпитьевых целей производительностью , м3/сут: 						
33	до 3200 	-"-	7424	1,854			
34	св. 3200 до 15000 	-"-	8474	1,526			
35	св. 15000 до 30000 	-"-	14264	1,14			
36	св. 30000 до 65000 	-"-	29177	0,6429			
37	св. 65000 до 100000 	1 м3/сут	57498	0,2072	0,39	1,19	
38	св. 100000 до 200000 	То же	66978	0,1124			
39	св. 200000 до 300000 	-"-	76958	0,0625			
40	св. 300000 до 400000 	-"-	92948	0,0092			
41	св. 400000 до 800000	-"-	94988	0,0041			
42	св. 800000 до 1600000 	-"-	96988	0,0016	0,39	1,19	
43	св. 1600000 до 2000000	-"-	98588	0,0006	0,39	1,19	
	Сооружение озонирования природных и сточных вод производительностью , кг/ч озона: 						
44	от 1 до 3 	1 кг/ч	44662	4834,7			
45	св. 3 до 6 	То же	51897	2423	0,35	1,09	
46	св. 6 до 12	-"-	60620	969,2	0,35	1,09	
47	св. 12 до 24	-"-	67596	387,8	0,35	1,09	
48	св. 24 до 48	-"-	73180	155,12	0,35	1,09	
49	св. 48 до 96	-"-	77648	62,04	0,35	1,09	
50	св. 96 до 192	-"-	81222	24,81	0,35	1,09	
51	св. 192 до 380	-"-	84081	9,92	0,35	1,09	

Примечания: 1. Ценами п.п.1-7, 21-27, 30-33, 44-51 не учтена стоимость проектирования насосной станции ІІ подъема.
2. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования сооружений по обработке и складированию осадка, котельной, гаража, ремонтно-механических мастерских, дренажа под сооружениями и зон санитарной охраны.
3. При применении более трех видов реагентов к ценам п.п.34-43 применяется коэффициент 1,03 на каждый дополнительный вид реагента.
4. При применении в проектах микропроцессорных контролеров или других новых средств автоматизации к ценам п.п. 8-14, 16-20 и 34-43 применяется коэффициент 1,07 при производительности до 80 тыс. м3/сут и 1,11 - более 80 тыс.м3/сут.
5. При применении в проектах регулируемого электропривода к ценам п.п. 8-20 и 34-43 применяется
коэффициент 1,04.
6. Ценами п.п.30-33 учтена стоимость проектирования сооружений стабилизации с применением 4-х видов реагентов и ингибиторов. При стабилизации меньшим количеством видов реагентов к ценам применяется коэффициент 0,8 на каждый уменьшающийся вид реагента. Стоимость проектирования хлораторной ценами пп. 30-33 учтена.

(Таблица 49-4 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Насосная станция ІІ подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения
Таблица 49-5

№
п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проект K1	рабочий проект К2	
1	2	3	4	5	6	7	

	Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью, м3/ч: 	

	

1	от 50 до 1000 	1 м3/ч	4903	9,6624			
2	св. 1000 до 1500 	То же	10704	3,861	0,28	1,14	
3	св. 1500 до 2000 	-"-	15753	0,495			
4	св. 2000 до 10000 	-"-	15951	0,396			
5	св. 10000 до 20000	-"-	18327	0,1584	0,28	1,14	
6	св. 20000 до 40000	-"-	20227	0,0634	0,28	1,14	
7	св. 40000 до 80000	-"-	21747	0,0254	0,28	1,14	
	Резервуары для воды емкостью, м3: 						
8	от 100 до 1000 	1 м3	515	1,871			
9	св. 1000 до 2000 	То же	1710	0,676	0,43	1,19	
10	св. 2000 до 6000 	-"-	2098	0,482			
11	св. 6000 до 10000 	1 м3	2626	0,394			
12	св. 10000 до 40000	То же	4586	0,198			

Примечания: 1. Ценами п.п.1-7 не учтена стоимость проектирования резервуаров и котельной.
2. При проектировании насосных станций с высоконапорными агрегатами или пневматических насосных станций применяется коэффициент 1,4.
3. При применений в проектах микропроцессорных контролеров или других новых средств автоматизации к ценам п.п. 1-7 применяется коэффициент 1,09.
4. При применении в проектах регулируемого электропривода к ценам п.п. 1-7 применяется коэффициент 1,08.
5. При невыполнении проекта зоны санитарной охраны к стоимости технологической части применяется коэффициент 0,92.
6. Ценами п.п. 8-12 не учтена стоимость проектирования проходных.
7. Ценами не учтена стоимость проектирования дренажа под сооружениями.

(Таблица 49-5 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Вентиляторные градирни
Таблица 49-6
№
п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проект K1	рабочий проект К2	
1	2	3	4	5	6	7	
	Вентиляторные градирни площадью секции, м2 						
1	от 8 до 16 	1 м2	21464	29,576			
2	св. 16 до 192 	То же	21516	26,31	0,23	1,1	
3	св. 192 до 324 	-"-	23464	16,162			

Примечания: 1. При проектировании градирен с высоковольтными двигателями к ценам применяется коэффициент 1,2. 
2. При проектировании градирен с количеством секций более одной, стоимость проектирования второй и последующих секций определяется с коэффициентом 0,1.
3. Ценами не учтена стоимость проектирования градирен, устанавливаемых на крышах производственных   и   административно-бытовых  зданий.

(Таблица 49-6 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Сооружения по сгущению осадка водопроводных очистных сооружений

Таблица 49-7
№
п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проект K1	рабочий проект К2	
1	2	3	4	5	6	7	
	Сгустители осадка производительностью по исходному осадку, м3/cут 						
1	от 400 до 5000	1 м3/сут	6487	0,323	0,29	1,11	

Примечание. Ценами не учтена стоимость проектирования сооружений по складированию сгущенного осадка, котельной и дренажа под сооружениями.

(Таблица 49-7 дополнена в соответствии с Изменениями)

Канализационные коллекторы с сооружениями на них
Таблица 49-8
№
п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проект K1	рабочий проект К2	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Канализационные коллекторы с сооружениями на них, прокладываемые по незастроенной территории и рельефе местности I группы сложности, пропускной способностью от 100 до  500 м3/ч 	1 км	2807	411	0,38	1,21	
2	То же, при рельефе местности II группы сложности 	То же	2947	492	0,38	1,21	
3	То же, при рельефе местности III группы сложности 	-"-	3228	535	0,38	1,21	
4	То же, при рельефе местности I группы сложности пропускной способностью 	
					
	св. 500 до 3000 м3/ч 	-"-	3343	491	0,38	1,21	
5	То же, при рельефе местности II группы сложности 	1 км	3678	566	0,38	1,21	
6	То же, при рельефе местности III группы сложности 	То же	3911	590	0,38	1,21	

Продолжение табл. 49-8
1	2	3	4	5	6	7	
7	То же, при рельефе местности I группы сложности, пропускной способностью св. 3000 до 10000 м3/ч 	-"-	3712	721	0,38	1,21	
8	То же, при рельефе местности II группы сложности 	-"-	4154	877	0,38	1,21	
9	То же, при рельефе местности III группы сложности 	-"-	4457	928	0,38	1,21	
10	То же, при рельефе местности I группы сложности пропускной способностью более 10000 м3/ч 	-"-	4162	993	0,38	1,21	
11	То же, при рельефе местности II группы сложности 	-"-	4781	1256	0,38	1,21	
12	То же, при рельефе местности III группы сложности 	-"-	5078	1287	0,38	1,21	

	Коллекторы, сооружаемые щитовым методом при нормальном давлении 						
13	Глубиной до 15 м и длиной, км 	-"-	4772	9207	0,62	1,24	
14	То же, глубиной более 15 м и длиной, км 	-"-	6752	9237	0,62	1,24	

Характеристика групп сложности:
I группа - рельеф местности с ярко выраженными уклонами; 
ІІ группа - пересеченный рельеф местности с оврагами; 
ІІІ группа - гористый, сильно пересеченный рельеф местности или очень плоский рельеф с уклонами менее 0,2%.

Примечания:
1. При прокладке коллектора по территории с коэффициентом застройки до 0,5 к ценам п.п.1-12 применяется коэффициент - 1,3; с коэффициентом застройки более 0,5 - 1,5.
2. При транспортировке агрессивных или взрывоопасных сточных вод к ценам применяется коэффициент 1,3 за каждый усложняющий фактор.
3. Стоимость проектирования напорных трубопроводов определяется по ценам таблицы 49-3.
4. Стоимость проектирования эстакадных участков коллектора длиной более 50 м и высотой более 1 м определяется по ценам таблицы 49-3, п.п.13-21.
5. Ценами п.п.1-12 не учтена стоимость проектирования:
а) переходов под автомобильными и железнодорожными путями;
б) переходов через водные преграды длиной более 50 м;
в) автодорог для обслуживания коллекторов;
г)	 насосных станций подкачки;
д) измерительных устройств.
6. Ценами п.п.13-14 не учтена- стоимость проектирования:
а) присоединений к шахтам открытых участков коллекторов;
б) мероприятий по охране существующих зданий, сооружений и коммуникаций от влияния щитовой проходки.
7. При проектировании напорных пульповодов к ценам табл.49-3 применяется коэффициент 1,4. Этой ценой не учтена стоимость проектирования сооружений по промывке пульповодов и аварийных емкостей для опорожнения пульповодов.
8. Стоимость проектирования переходов канализационных коллекторов под автомобильными дорогами и железнодорожными путями определяется по ценам таблицы 49-3, п.25.
9. При проектировании канализационных коллекторов пропускной способностью менее 100 мэ/ч к ценам пп. 1-3 применяется коэффициент 0,7.

(Таблица 49-8 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Станции перекачки сточных вод
Таблица 49-9
№
п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проект K1	рабочий проект К2	
1	2	3	4	5	6	7	
	Канализационная насосная станция перекачки бытовых сточных вод или неагрессивных и невзрывоопасных производственных сточных вод производительностью, м3/ч: 						
1	от 50 до 500 	1 м3/ч	4849	6,55			
2	от 500 до 3000 	То же	6738	2,772	0,29	1,13	
3	свыше 3000 до 6000	-"-	11 727	1,109	0,29	1,13	
4	„    6000 „  12000 	То же	15716	0,444	0,29	1,13	
5	„  12000 „ 24000 	„	18915	0,1775	0,29	1,13	
6	„ 24 000 „ 48 000 	„	21471	0,071	0,29	1,13	

Примечания:
1. Ценами учтена стоимость проектирования насосных станций с глубиной заложения подводящего коллектора 4,0 м при строительстве открытым способом. При разработке канализационных насосных станций с глубиной заложения подводящего коллектора более 4,0 м, к ценам применяется коэффициент 1,1 на каждые последующие 1,5 м заглубления.
2. При разработке канализационных насосных станций, строительство которых будет осуществляться опускным способом или методом "стена в грунте", к ценам применяется коэффициент 1,2.
3. При разработке проектной документации канализационных насосных станций, перекачивающих агрессивные сточные воды, к ценам применяется коэффициент 1,2.
4. При разработке проектной документации канализационных насосных станций, перекачивающих взрывоопасные сточные воды, к ценам применяется коэффициент 1,1.
5. При применении в проектах микропроцессорных контролеров или других новых средств автоматизации к ценам применяется коэффициент 1,18.
6. При применении в проектах регулируемого электропривода к ценам п.п.2-6 применяется коэффициент 1,14.
7. Ценами не учтена стоимость проектирования отдельностоящих резервуаров, котельной и дренажа под сооружениями.

(Таблица 49-9 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Сооружения для очистки сточных вод
Таблица 49-10
№
п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проект K1	рабочий проект К2	
1	2	3	4	5	6	7	
	Сооружения механической очистки бытовых и производственных сточных вод Производительностью , м3/сут : 						
1	от 25000 до 50000 	1 м3/сут	18662	0,2984			
2	св. 50000 до 100000 	То же	28302	0,1056	0,23	1,1	
3	св. 100000 до 400000	-"-	37092	0,017			
	Сооружения искусственной биологической очистки сточных вод 		

	
	
	На биофильтрах производительностью, м3/сут 						
4	от 500 до 5000	-"-	1047	9,417	0,24	1,12	
	На аэротенках производительностью, м3/сут: 	-"-
					
5	до 40000 	-"-	27453	0,5519			
5	св. 40000 до 100000 	-"-	38569	0,274	0,24	1,12	
6	св.100000 до 400000 	1 м3/сут	43449	0,2252			

Продолжение табл. 49-10
1	2	3	4	5	6	7	
8	Сооружение для совместной биологической очистки производственных и бытовых сточных вод при совместной механической очистке производительностью, м3/сут 	То же	53789	0,3364	0,24	1,12	
	То же, при раздельной механической очистке, одноступенчатая производительностью, м3/сут 						
7	от 15000 до 200000	-"-	58120	0,4937	0,24	1,12	
	То же, при раздельной механической очистке, двухступенчатая производительностью, м3/сут 						
8	от 15000 до 200000	-"-	82303	0,5006	0,24	1,12	
	Сооружения для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории промпредприятий и населенных мест производительностью, м3/сут: 						
9	от 5000 до 25000 	-"-	11602	0,7515			
10	св.25000 до 50000 	-"-	17647	0,5097	0,23	1,11	
11	св.50000 до 100000	-"-	30832	0,246			
	Станции нейтрализации сточных вод производительностью, т/сут по товарной извести 						
12	от 5 до 20	1 т/сут	13053	3452	0,28	1,13	
	Сооружение глубокой очистки (доочистки) сточных вод на фильтрах и барабанных сетках производительностью, м3/сут: 						
13	от 10000 до 50000 	1 м3/сут	13537	0,3594			
14	св. 50000 до 100000 	То же	26157	0,107	0,26	1,13	
15	св. 100000 до 200000	-"-	32577	0,0428	0,26	1,13	
16	св. 200000 до 400000	-"-	37717	0,0171	0,26	1,13	
17	св. 400000 до 800000	-"-	41841	0,0068	0,26	1,13	
18	св. 800000 до 1600000	-"-	4513,3	0,0027	0,26	1,13	
19	св. 1600000 до 2000000	-"-	47729	0,00108	0,26	1,13	
	Сооружение термического обессоливания сточных вод производительностью, м3/ч: 						
20	от 10 до 20 	1м3/ч	19399	2250,27			
21 	св. 20 до 40 	То же 	43317 	1054,35 	0,24	1,12	
22	св. 40 до 60	-"-	61295	604,89			
23	св. 60 до 100	-"-	86777	180,18			
	Сооружения для очистки балластных вод производительностью, м3/ч: 						
24	от 100 до 300 	-"-	7326	69,3			
25	св. 300 до 600 	-"-	12078	53,46	0,25	1,12	
26	св. 600 до 1800 	-"-	28116	26,73			
27	св. 1800 до 3600	1 м3/ч	51282	13,86			
	Сооружения по очистке промывных вод и отработанных моющих растворов производительностью, м3/ч: 						
28	от 10 до 100 	То же	29472	34,65			
29	св. 100 до 300	-"-	31452	14,85	0,25	1,12	
	Сооружения для очистки подсланевых и льяльных вод производительностью, м3/ч: 						
30	от 10 до  50 	-"-	9999	89,1			
31	св. 50 до 100 	-"-	11385	61,38			
32	св. 100 до 200 	-"-	12177	53,46	0,25	1,13	
33	св. 200 до 400	-"-	17523	26,73			
	Сооружения по очистке промливневых и подтоварных вод производительностью, м3/ч: 						
34	от 10 до 50 	-"-	10741	99			
35	св. 50 до 150 	-"-	12176	70,29	0,25	1,13	
36	св. 150 до 300	-"-	16112	44,055			
	Сооружения доочистки сточных вод методом реагентной флотации производительностью, м3/ч: 						
37	от 10 до 150 	1 м3/ч	11672	42,57			
38	св. 150 до 900 	То же	12712	35,64	0,22	1,13	
39	св. 900 до 2400		17523	30,294			
	Сооружения по доочист-ке сточных вод методом озонирования произво- дительносты), м3/ч:   						
40	от 10 до 150 		30591	15,84			

Продолжение табл. 49-10
1	2	3	4	5	6	7	
41	св. 150 до 1000       	-"-	31779	7,92	0,22	1,13	
42	св. 1000 до 2000	-"-	33759	5,94			
	Сооружения по очистке нефтесодержащих сточных вод I и II систем канализации нефтеперерабатывающих заводов механохимическим методом производительностью, м3/ч: 						
43	от 100 до 1500 	-"-	34650	99	0,25	1,14	
44	св. 1500 до 3000	-"-	49500	89,1			
	Сооружения по обезвоживанию уловленных нефтепродуктов производительностью, тыс. т/год: 	
					
45	от 1 до 15 	1 тыс. т/год	14669	180,18	0,22	1,17	
46	св. 15 до 50	То же	15620	116,82			

Примечания:
1. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования дренажа под сооружениями, сооружений по обработке и складированию осадков, накопителей сточных вод, насосной станции перекачки очищенных сточных вод и подачи сточных вод на очистные сооружения, котельной, гаража и выпусков очищенных стоков.
2. При применении в проектах микропроцессорных контролеров или других новых средств автоматизации к ценам п.п.2-3 применяется коэффициент 1,1; п.13 - 1,09; п.п. 14-19 - 1,18.
3. При производительности сооружений п. 9 менее 2500 м3/сут к стоимости применяется коэффициент 0,8. 

(Таблица 49-10 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Сооружения для обработки осадка сточных вод
Таблица 49-11
№
п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проект K1	рабочий проект К2	
1	2	3	4	5	6	7	
	Сооружения аэробной стабилизации осадка производительностью , м3/сут (по воде): 						
1	от 10000 до 25000 	1 м3/сут	5577	0,1832			
2	св. 25000 до 40000 	То же	7612	0,1018			
3	св. 40000 до 64000 	-"-	9044	0,066	0,23	1,12	
4	св. 64000 до 100000 	-"-	11732	0,024			
5	св. 100000 до 400000	-"-	11792	0,0234			
	Цех механического обезвоживания осадка производительностью , т/сут по сухому веществу: 						
6	от 2,5 до 5 	1 т/сут	13459	2106,4			
7	св. 5 до 15 	То же	18370	1124,1			
8	св. 15 до 30 	-"-	22819	827,53	0,27	1,23	
9	св. 30 до 60	1т/сут	44757	96,25			
	Цех механического обезвоживания    осадка    производительностью, т/сут по сухому веществу: 						
10 	св. 60 до 120 	1 т/сут 	48222 	38,5	0,27 	1,23 	
11 	„ 120 ,,  200 	То же 	50994 	15,4	0,27 	1,23 	
	Сооружения термической обработки осадков под давлением производительностью, тыс.м3/год 						
12	от 25 до 80 	1 тыс. м3/год	18558	516	0,26	1,13	
13	св. 80 до 160 	1 тыс.
м3/год 	43326 	206,4	0,26 	1,13 	
14	„ 160 „ 320 	То же 	63140 	82,56	0,26 	1,13 	
15	„ 320 „ 640 	'' 	78993 	33,02	0,26 	1,13 	
16	„ 640 „ 900 	'' 	91 672 	13,21	0,26 	1,13 	

Продолжение табл. 49-11
1	2	3	4	5	6	7	
	Сооружения сжигания осадков сточных вод производительностью, тыс.м3/год 						
17	от 25 до 60 	То же	31413	573	0,27	1,13	
	Сооружения тепловой дегельминтизации осадков производительностью, т/ч 						
18	от 10 до 100 	1 т/ч	3577	742	0,25	1,12	

Примечания: 1. Ценами п.п. 1-5 учтена стоимость проектирования ило-уплотнителей и иловой насосной станции, и не учтена стоимость проектирования насосно-воздуходувной станции, сооружений по обработке стабилизированного осадка и его складирования.
2. Ценами п.п.6-11 не учтена стоимость проектирования узла приготовления реагентов, резервных иловых площадок и сооружений по утилизации обезвоженных осадков.
3. Ценами не учтена стоимость проектирования котельной и дренажа под сооружениями.

(Таблица 49-11 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Хвостохранилища, иловые площадки, накопители и пруды очистных сооружений водоснабжения и канализации
Таблица 49-12
№
п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проект K1	рабочий проект К2	
1	2	3	4	5	6	7	
	Иловые площадки, накопители и пруды глубиной до 5 м и количеством секций до 2 м емкостью, тыс.м3: 						
1	от 1 до 10	1 тыс.м3	13096	329	0,34	1,14	
2	св. 10 до 50	То же	15822	56,425	0,34	1,14	
3	св. 50 до 300 	1 тыс.м3	18049	11,88			
4	св. 300 до 500 	То же	19732	6,27	0,34	1,14	
5	св. 500 до 1000	-"-	20507	4,72			
	То же, глубиной до 5 м и количеством секций более 2 емкостью, тыс.м3 						
6	от 10 до 150	-"-	21517	18,36	0,34	1,14	
7	от 150 до 500  	-"-	22549	11,48	0,34	1,14	
8	св. 500 до 1000	-"-	26474	3,63			
	То же, глубиной более 5м и количеством секций до 2 емкостью, тыс.м3: 						
9	от 150 до 300 	1 тыс.м3	22291	6,3			
10	св. 300 до 500 	То же	22543	5,46	0,34	1,14	
11	св. 500 до 1500	-"-	22853	4,84			
	То же, глубиной более 5 м и количеством секций более 2 м емкостью, тыс.м3: 						
12	от 150 до 500 	-"-	27983	8,19			
13	св. 500 до 1500	-"-	30318	3,52	0,34	1.14	
	Хвостохранилшца емкостью, тыс.м3: 						
14	от 1000 до 5000 	-"-	32840	2,57			
15	св. 5000 до 20000 	-"-	36140	1,91			
16	св. 20000 до 50000 	-"-	42060	1,614	0,28	1,14	
17	св. 50000 до 100000 	-"-	54960	1,356			
18	св. 100000 до 150000 	-"-	118260	0,723			
19	св. 150000 до 300000	-"-	122760	0,693			

Примечания:
1. Ценами п.п.1-13 учтена стоимость проектирования шламонакопителей, иловых прудов, биологических прудов с естественной и искусственной аэрацией, прудов-отстойников ливневых вод, аварийных емкостей, буферных прудов, иловых площадок (включая каскадные) на естественном или искусственном основании с дренажом.
2. Ценами п.п.1-13 учтена стоимость проектирования земляных емкостей, сопрягающих сооружений (выпусков, впусков, перепусков), противофильтрационного экрана, дренажа для иловых площадок на искусственном основании, крепления гребня дамб и откосов. При отсутствии противофильтрационного экрана к цене применяется коэффициент 0,8; при отсутствии дренажа для иловых площадок на искусственном основании к ценам применяется коэффициент 0,8.
3. Ценами п.п.14-19 учтена стоимость проектирования ограждающих сооружений хвостохранилища с креплением откосов и дренажом и контрольно-измерительной аппаратурой, электроосвещения, распределительных пульповодов и лотков с сооружениями на них, проведение водохозяйственных расчетов.
4. Ценами п.п.14-19 не учтена стоимость проектирования сооружений по отводу поверхностных вод от хвостохранилища, водосбросных сооружений, противофильтрационных мероприятий, дренажных насосных станций, мероприятий по предотвращению пыления, защитных мероприятий от подтопления и затопления прилегающих территорий, организации эксплуатации хвостохранилища, санитарных защитных зон, аварийных емкостей для опорожнения распределительных пульповодов, сооружений по забору и подаче осветленной воды, карьеров грунта для возведения ограждающих сооружений, эксплуатационных автодорог и мероприятий для пропуска строительных расходов воды, пульпонасосных станций и магистральных пульповодов.
5. Цены п.п.1-19 разработаны для инженерно-геологических условий II-ой группы сложности. Для первой группы сложности к ценам применяется коэффициент 0,8; для третьей - 1,2. Характеристика групп сложности:
I группа - скальные породы и мягкие грунты, несложные инженерно-геологические и гидрологические условия;
II группа - разнообразная толща осадочных или изверженных пород, рыхлообломочные грунты и мягкие породы, резко отличающиеся по водонепроницаемости, наличию напорных вод, сложный сильно пересеченный рельеф;
III группа - сложный комплекс осадочных, изверженных и метаморфических пород с крутым падением пластов, с наличием зон дробления пород, сильно просадочные и неустойчивые на сдвиг породы; горная местность с сильно пересеченным рельефом.

(Таблица 49-12 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Пульпонасосные станции
Таблица 49-13
№
п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проект K1	рабочий проект К2	
1	2	3	4	5	6	7	
	Пульпонасосные станции производительностью , мЗ/ч: 						
1	от 200 до 1000	1 м3/ч	21267	8,75	0,32	1,12	
2	св. 1000 до 5000	То же	27627	2,39	0,32	1,12	
3	от 5000 до 25000 	1 м3/ч	36377	0,64			
4	св. 25000 до 40000 	То же	36877	0,62	0,32	1,12	
5	св. 40000 до 60000 	-"-	40077	0,54			
6	св. 60000 до 100000	-"-	41877	0,51			
Примечания:
1. При применении в проектах микропроцессорных контролеров или других новых средств автоматизации к ценам применяется коэффициент 1,06.
2. При применении в проектах регулируемого электропривода к ценам применяется коэффициент 1,06.

(Таблица 49-13 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Дренаж
Таблица 49-14
№
п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проект К1	рабочий проект К2	
1	2	3	4	5	6	7	
	Кольцевой дренаж длиной, м: 						
1	от 500 до 1000 	1м	124	4,47	0,35	1,11	
2	св. 1000 до 2000	То же	4194	0,4			
	Пластовый дренаж площадью, м2: 						
4	от 500 до 5000 	1 м2	62	0,494	0,34	1,11	
5	св. 5000 до 10000	То же	2152	0,076			

Примечания: 1. Ценами не учтена стоимость проектирования дренажных насосных станций. Стоимость проектирования дренажных насосных станций определяется по ценам таблицы 49-9 с применением коэффициента 0,7. 
2. Стоимость проектирования дренажа отдельностоящих зданий промышленного и гражданского строительства определяется по ценам раздела 63.

(Таблица 49-14 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Дюкеры, выпуски очищенных сточных вод
Таблица 49-15
№
п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проект K1	рабочий проект К2	
1	2	3	4	5	6	7	
	Дюкеры диаметром до 700 мм, длиной, м: 						
1	от 100 до 500 	1 м	5913	7,16			
2	св. 500 до 1500	То же	7633	3,72	0,34	1,15	
	То же, диаметром более 700 мм, длиной, м: 						
3	от 100 до 500 	-"-	7756	7,69			
4	св. 500 до 1500	-"-	9216	4,77	0,34	1,15	
	Рассеивающий выпуск очищенных сточных вод диаметром до 800 мм , длиной, м 						
5	от 100 до 500 	-"-	6033	7,16	0,34	1,15	
6	св. 500 до 1500	-"-	7328	4,57			
	То же, диаметром более 800 мм, длиной, м:						
7	от 100 до 500 	-"-	8865	8,67	0,34	1,15	
8	св. 500 до 1500	-"-	I05I5	5,37			
	Береговой выпуск длиной до 50 м при расходе, м3/с: 						
9	от 0,2 до 1 	1 м3/с	6325	946	0,34	1,15	
10	св. 1 до 2,5	То же	6646	625			
	То же, длиной более 50 м при расходе, мЗ/с: 						
11	от 0,2 до 1 	-"-	7386	1183			
12	св. 1 до 2,5	-"-	7937	632	0,33	1,15	

Примечания: 1. Ценами п.п.1-4 учтена стоимость проектирования подводного трубопровода в одну нитку, берегоукрепления двумя типами, береговых подземных камер, створных и опозновательных навигационных знаков в районе подводного перехода. Стоимость проектирования каждой последующей линии подводных трубопроводов определяется с коэффициентом 0,3. При невыполнении проекта берегоукрепления к ценам применяется коэффициент 0,9.
2. Ценами п.п.5-12 учтена стоимость проектирования подводного трубопровода в одну нитку, берегоукрепления 2 типами (под водой и над водой), оголовка водовыпус-ка, крепления дна в районе оголовка, береговой подземной камеры, створных и опозновательных навигационных знаков в районе выпуска.
3. Ценами пп. 5-8 учтена стоимость проектирования рассеивающих выпусков только для рек и водохранилищ.

(Таблица 49-15 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Теплонасосные установки, сооружения по вторичному использованию тепла
Таблица 49-16
№
п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проект K1	рабочий проект К2	
1	2	3	4	5	6	7	
	Теплонасосные установки производительностью, Гкал/ч						
1	от 1 до 3 	1 Гкал/ч	2084	9179	0,27	1,1	
	Сооружения по вторичному использованию тепла сжатого воздуха производительностью , тыс.мЗ/ч						
2	от 100 до 270 	1 тыс. м3/ч	5760	28	0,27	1,1	

(Таблица 49-16 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)
Водонапорные башни
Таблица 49-17
№
п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проект K1	рабочий проект К2	
1	2	3	4	5	6	7	
	Водонапорные башни с металлическим баком и стволом из сборных железобетонных элементов высотой 24 м и емкостью, м3: 						
1	от 50 до 100 	1 м3	2671	13,41	0,41	1,21	
2	свыше 100 до 300 	То же	2762	12,5	0,41	1,21	
3	свыше 300 до 500 	-"-	3870	8,81	0,41	1,21	
4	свыше 500 до 800 	-"-	4525	7,5	0,41	1,21	

Примечания: 1. При высоте ствола более 24 м следует применять коэффициент 1,15 на каждые 6 м высоты; при высоте ствола менее 24 м - 0,87 на каждые 6 м ствола.
2. Для башен с кирпичным стволом или стволом из монолитного железобетона следует применять коэффициент 0,85; со стальным стволом - 0,8.

Сооружения водоснабжения
Таблица 49-18
№
п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проект K1	рабочий проект К2	
1	2	3	4	5	6	7	
	Сооружения обезжелези-вания воды производительностью, м3/сут: 						
1	св. 100 до 1600 	1 м3/сут	3111	0,86			
2	св. 1600 до 3200 	То же	3287	0,75	0,34	1,17	
	Сооружения очистки воды для хозяйственно-питьевых целей производитель ностыо, м3/сут: 						
3	св. 100 до 1600 	-"-	5609	2,87			
4	св. 1600 до 3200 	-"-	6857	2,09	0,34	1,17	
	Сооружения обесфторива-ния воды производительностью, м3/сут: 						
5	св. 100 до 1600 	-"-	4369	1,81	0,34	1,17	
6	св. 1600 до 3200 	-"-	5201	1,29	0,34	1,17	

Примечания: 1. Ценами не учтена стоимость проектирования сооружений по обработке и складированию осадка, котельных, гаража, мастерских, зон санитарной охраны. 
2. При применении реагентной обработки более, чем тремя реагентами к стоимости следует применять коэффициент 1,03 на каждый дополнительный реагент.

Сооружения канализации местных очистных установок и установок для обеззараживания воды
Таблица 49-19
№
п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проект K1	рабочий проект К2	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Местные очистные установки канализации производительностью от 6 до 12 м3/сут 	1 м3/сут	238	11,9	0,25	1,13	
	Сооружения биологической очистки сточных вод производительностью, м3/сут: 						
2	от   50 до 100 	1 м3/сут 	3618 	20	0,25 	1,13 	

Продолжение табл. 49-19
1	2	3	4	5	6	7	
3	св. 100 ,,   700 	То же 	4818 	8	0,25 	1,13 	
4	„ 700 ,, 1400 	" 	6218 	6	0,25 	1,13 	
5	Сооружения биологической очистки сточных вод производительностью св. 1400 до 2700 м3/сут 	То же	12350	1,62	0,25	1,13	
	Сооружения      физико-химической   очистки   сточных   вод производительностью, м3/сут: 						
6	от   50 до 100 	"	5780 	22	0,25 	1,13 	
7	св. 100 ,,  700 	"	7130 	8,526	0,25 	1,13 	
8	„ 700 ,,   1400 	"	8460 	6,624	0,25 	1,13 	
9	Сооружения физико-химической очистки сточных вод производительностью св. 1400 до 2700 м3/сут 	-"-
	15200	1,81	0,27	1,14	
	Сооружения глубокой очистки сточных вод на фильтрах производительностью, м3/сут: 	
					
10	от   50 до 100 	"	5005 	2,6	0,27 	1,11 	
11	св. 100 ,,    700 	"	5085 	1,797	0,27 	1,11 	
12	„ 700 ,, 1400 	"	5643 	1	0,27 	1,11 	
13	Сооружения глубокой очи-стки сточных вод на фильтрах производительно-стью св. 1400 до 2700 м3/сут 	-"-
	6441	0,43	0,27	1,11	
	Хлораторные, электролизные для обеззараживания питьевых и сточных вод свыше 0,7 до 50 кг/ч (по хлору) 						
14	от 0,05 до 5 	1 кг/ч	1998	1005			
15	св. 5 до 50 	То же	6148	175	0,27	1,11	
16	Установки механического обезвоживания осадка производительностью от 0,1 до 1 т/сут (по сухому веществу) 	1 т/сут	2328	1473	0,29	1,23	
17	Установки термического обезвреживания осадка производительностью от 0,8 до 8 тыс.м3/год 	1 тыс. м3/год	3154	200	0,29	1,23	

Примечание. Ценами не учтена стоимость проектирования прудов глубокой очистки, котельной, гаража, мастерских, газооборудования и иловых площадок. 

(Таблица 49-19 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Сооружения для биологической очистки городских сточных вод на аэротенках

Таблица 49-20
№
п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проект K1	рабочий проект К2	
1	2	3	4	5	6	7	
	Сооружения для биологической очистки городских сточных вод на аэротенках производительностью, тыс.мЗ/сут: 						
1	от 2,7 до 6 	1 тыс. м3/сут	13629	1408,8	0,40	1,20	
2	св. 6 до 10 	То же	15097	1164,2	0,38	1,19	
3	св. 10 до 17 	-"-	16136	1060,3	0,34	1,17	
4	св. 17 до 25 	-"-	19082	887	0,31	1,15	
5	св. 25 до 40 	-"-	27472	551,4	0,31	1,15	

Примечание. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования котельных, специальных оснований под сооружения, сооружений глубокой очистки (доочистки) сточных вод, сооружений по обработке и складированию осадков и выпусков очищенных сточных вод.

Кольцевые сети и сооружения по водоснабжению городов и поселков
Таблица 49-21
№
п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проект K1	рабочий проект К2	
1	2	3	4	5	6	7	
	Сети и сооружении по водоснабжению городов и поселков: 
  I - при одной зоне с односторонним питанием 						
1	Расход 10  мэ/ч,  длина  сети от 2 до 6 км 	1 км	216	305	0,3	1,15	
2	Расход 25 м3/ч, длина сети от 2 до 6 км 	То же	230,5	325,75	0,3	1,15	
3	Расход 50 мэ/ч, длина сети от 2 до 6 км 	''	369,5	317,75	0,3	1,15	
4	Расход 75 м3/ч, длина сети от 2 до 6 км 	''	523	297,5	0,3	1,15	
5	Расход 100 м3/ч, длина сети от 2 до 6 км 	1 км	604,9	344,33	0,30	1,15	
6	Расход 200 м3/ч, длина сети от 3 до 9 км 	То же	1034,6	334,77	0,30	1,15	
7	Расход 1000 м3/ч, длина сети от 9 до 25 км 	-"-	1825,6	314,67	0,28	1,14	
8	Расход 2000 м3/ч, длина сети от 12 до 33 км 	-"-	2400,8	443,11	0,23	1,11	
9	Расход 4000 м3/ч, длина сети от 15 до 42 км 	-"-	4813,4	494,85	0,23	1,11	
	II - при одной зоне с многосторонним питанием 						
10	Расход 2000 м3/ч, длина сети от 12 до 33 км 	1км	2765	347,67	0,30	1,15	
11	Расход 4000 м3/ч, длина сети от 15 до 42 км 	То же	5938	359,74	0,30	1,15	
12	Расход 6000 м3/ч, длина сети от 18 до 52 км 	-"-	5580	462,98	0,30	1,15	
	III - при двух и более зонах с многосторонним питанием 						
13	Расход 2000 м3/ч, длина сети от 12 до 33 км 	-"-	2446	364,99	0,4	1,20	
14	Расход 4000 м3/ч, длина сети от 15 до 42 км 	-"-	4891	394,17	0,4	1,20	
15	Расход 6000 м3/ч, длина сети от 18 до 52 км 	-"-	7426	390,63	0,4	1,20	
16	Расход 10000м3/ч, длина сети от 17 до 52км 	-"-	8564	392,34	0,4	1,20	
17	Расход 20000м3/ч, длина сети от 19 до 67км 	-"-	9559	406,19	0,4	1,20	
18	Расход 30000м3/ч, длина сети от 22 до 70км 	-"-	11113	414,9	0,4	1,20	
Примечания: 1. Ценами таблицы не учтена стоимость разработки  рабочей  документации  насосных станций подкачек,   водонапорных  башен  и  резервуаров. При разработке проекта   (рабочего проекта без рабочей документации) стоимость проектирования насосных станций подкачек, водонапорных башен и резервуаров учтена.
2. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования комплексов водозаборных и водопроводных очистных сооружений.
3. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования катодной защиты.
4. Цены для промежуточных расходов определяется интерполяцией при одной длине сети.
5. Для водопроводной сети II и III типа с расходами 1000 м3/ч и менее стоимость проектирования определяется по ценам I типа сети с коэффициентами 0,82 и 0,91   соответственно. При этом отношение к стоимости разработки рабочей документации принимается: для II типа сети - К1 = 0,38; К2 = 1,19 для III типа сети К1= 0,4 ; К2 = 1,2.

(Таблица 49-21 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Сети и сооружения по канализации городов и поселков
Таблица 49-22
№
п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проект K1	рабочий проект К2	
1	2	3	4	5	6	7	
	Сети и сооружения по канализации городов и поселков 
I группа сложности						
1	Расход 75 м3/ч, длина сети от 2 до 6 км 	1км	358	583,11	0,32	1,16	
2	Расход 160 м3/ч, длина сети от 3 до 7 км 	То же	740	582,68	0,32	1,16	
3	Расход 900 м3/ч, длина сети от 7 до 16 км 	-"-	1775	608,05	0,32	1,16	
4	Расход 1900 м3/ч, длина сети от 10 до 23 км 	-"-	3585	699,93	0,27	1,13	
5	Расход 3800 м3/ч, длина сети от 13 до 34 км 	-"-	6502	710,44	0,25	1,12	
6	Расход 5800 м3/ч, длина сети от 16 до 41 км 	-"-	6155	849,02	0,24	1,12	

Продолжение табл. 49-22
1	2	3	4	5	6	7	
7	Расход 9700 м3/ч, длина сети от 20 до 50 км 	1км	16122	616,34	0,24	1,12	
8	Расход 19600 м3/ч, длина сети от 24 до 57км 	То же	18806	728,97	0,22	1,11	
9	Расход 2X00 м3/ч, длина сети от 24 до 60 км    	-"-	19278	804,51	0,22	1,11	
	II группа сложности						
10	Расход 14 м3/ч, длина сети от 2 до 6 км 	1 км	443	426	0,36	1,18	
11	Расход 30 м3/ч, длина сети от 2 до 6 км 	То же	489,5	475,25	0,36	1,18	
12	Расход 60 м3/ч, длина сети от 2 до 6 км 	"	515	498	0,36	1,18	
13	Расход 75 м3/ч, длина сети от 2 до 6 км 	-"-	424	570,24	0,36	1,18	
14	Расход 160 м3/ч, длина сети от 3 до 7 км 	-"-	748	591,73	0,36	1,18	
15	Расход 900 м3/ч, длина сети от 7 до 16 км 	-"-	2111	652,13	0,36	1,18	
16	Расход 1900 м3/ч, длина сети от 10 до 23 км 	-"-	2742	809,74	0,31	1,15	
17	Расход 3800 м3/ч, длина сети от 13 до 34 км 	-"-	6180	797,81	0,29	1,14	
18	Расход 5800 м3/ч, длина сети от 16 до 41 км 	-"-	8133	831,44	0,27	1,13	
19	Расход 9700 м3/ч, длина сети от 20 до 50 км 	-"-	16354	652,58	0,27	1,13	
20	Расход 19600 м3/ч, длина сети от 24 до 57км 	-"-	21686	733,77	0,25	1,12	
21	Расход 29000 м3/ч, длина сети от 24 до 60км 	-"-	23728	757,71	0,25	1,12	
	III группа сложности						
22	Расход 75 м3/ч, длина сети от 2 до 6 км 	1км	459	630,14	0,4	1,20	
23	Расход 160 м3/ч, длина сети от 3 до 7 км 	То же	1204	543,94	0,4	1,20	
24	Расход 900 м3/ч, длина сети от 7 до 16 км 	-"-	2272	708,20	0,4	1,20	
25	Расход 1900 м3/ч, длина сети от 10 до 23 км 	-"-	3753	802,05	0,35	1,17	
26	Расход 3800 м3/ч, длина сети от 13 до 34 км 	-"-	6046	850,15	0,31	1,15	
27	Расход 5800 м3/ч, длина сети от 16 до 41 км 	-"-	11119	788,75	0,29	1,14	
28	Расход 9700 м3/ч, длина сети от 20 до 50 км 	-"-	15107	753,06	0,29	1,14	
29	Расход 19600 м3/ч, длина сети от 24 до 57км 	-"-	25208	733,59	0,29	1,14	
30	Расход 29000 м3/ч, длина сети от 24 до 60км 	-"-	29558	687,91	0,29	1,14	

Примечания: 1. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования канализационных насосных станций и коллекторов, перекачивающих и отводящих стоки от трех и более бассейнов канализования. 
2. Цены для промежуточных показателей определяются интерполяцией при одной длине сети.
3. Ценами не учтена стоимость проектирования сооружений для очистки сточных вод.
4. Характеристика групп сложности:
I группа - рельеф местности с ярко выраженными уклонами.
II группа - пересеченный рельеф местности с оврагами.
III группа - сложный рельеф местности (гористый), сильно пересеченный, очень плоский рельеф (уклоны местности менее 0,002), наличие судоходной реки, пересекающей коммуникации.
5. Ценами таблицы не учтена стоимость разработки рабочей документации  насосных станций, перекачивающих стоки от одного или двух бассейнов канализования. При разработке проекта (рабочего проекта без рабочей документации) стоимость проектирования насосных станций и коллекторов, перекачивающих и отводящих стоки от одного или двух бассейнов канализования, учтена.
 6. Для  канализационной сети I и III группы сложности с расходами менее 75 м3/ч стоимость проектирования определяется по ценам II группы сложности с коэффициентами 0,9 и 1,1 соответственно. При этом отношения к стоимости разработки рабочей документации принимаются равными значениям для расхода 75 м3/ч.

(Таблица 49-22 изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Сети водоснабжения и канализации, проектируемые вне промышленных и гражданских объектов
Таблица 49-23
№ п.п.	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проект K1	рабочий проект K2	
1	2	3	4	5	6	7	
	Сети и сооружения водоснабжения при подземной прокладке расходом от 5 до 300 м3/ч длиной, м: 						
1	от       5 до 100 	1м	0,14	0,00287	0,43	1,23	
2	св.   100 „ 500 	Тоже	0,27	0,00157	0,43	1,23	
3	„    500  ,,  1000 	''	0,60	0,00091	0,43	1,23	
4	„   1000 „ 3000 	''	0,983	0,000527	0,43	1,23	

Продолжение табл. 49-23
	То же, расходом от 300 до 1 000 м3 /ч длиной, м: 						
5	от     20 до 100 	1 м	0,1529	0,00519	0,43	1,23	
6	св.   100 „ 500 	То же	0,4599	0,00212	0,43	1,23	
7	„    500 „ 1000 	''	0,8824	0,001275	0,43	1,23	
8	„   1000 „ 3000 	''	1,404	0,000753	0,43	1,23	
	То же, расходом от 1000 до 5000 м3/ч длиной, м: 						
9	от     20 до 100 	''	0,2813	0,00623	0,43	1,23	
10	св.   100 „ 500 	''	0,6243	0,0028	0,43	1,23	
11	,,    500 ,, 1000 	''	1,1793	0,00169	0,43	1,23	
12	„   1000 „ 3000 	''	1,8493	0,00102	0,43	1,23	
	То же, расходом от 5000 до 10 000 м3/ч длиной, м: 						
13	от     20 до 100 	''	0,3447	0,00739	0,43	1,23	
14	св.   100 „ 500 	''	0,7557	0,00328	0,43	1,23	
15	„     500 „ 1000 	''	1,3873	0,00197	0,43	1,23	
16	„   1000 „ 3000 	''	2,1427	0,00124	0,43	1,23	
	Самотечные сети и сооружения канализации при подземной прокладке    пропускной    способностью от 5 до 100 м3/ч длиной, м: 						
17	от     10 до 100 	''	0,258	0,00513	0,38	1,21	
18	св.   100 „ 500 	''	0,552	0,00219	0,38	1,21	
19	,,    500 „ 1000 	''	1,042	0,00121	0,38	1,21	
	То же, пропускной способностью от 100 до 500 м3/ч длиной, м: 						
20	от     10 до 100 	''	0,412	0,0083	0,38	1,21	
21	св.   100 „ 500 	''	0,930	0,00312	0,38	1,21	
22	„    500 „ 1000 	''	1,78	0,00142	0,38	1,21	
	То же,пропускной способностью от 500 до 3000 м3/ч длиной, м: 						
23	от     10 до 100 	''	0,664	0,01135	0,38	1,21	
24	св.   100 „ 500 	''	1,434	0,00365	0,38	1,21	
25	,,    500 ,, 1000 	''	2,684	0,00115	0,38	1,21	
	То же, пропускной способностью от 3000 до 10000 м3/ч длиной, м: 						
26	от     20 до 100 	1 М	0,8215	0,01487	0,38	1,21	
27	св.    100 „  500 	То же	1,8815	0,00427	0,38	1,21	
28	,, 500 „ 1000 	"	3,60	0,000833	0,38	1,21	
	То же, пропускной способностью свыше 10000 м3/ч длиной, м: 						
29	от     20 до 100 	"	1,0125	0,017	0,38	1,21	
30	св.   100 „ 500 	"	2,2225	0,0049	0,38	1,21	
31	„  500 ,, 1000 	"	4,19	0,000965	0,38	1,21	

Примечания: 1. Ценами пп. 1-16 учтена стоимость проектирования напорного водопровода в одну линию из чугунных либо стальных труб, основания под трубопроводы, упоров, колодцев с вантуза-ми, задвижками и выпусками, антикоррозионной изоляции стальных труб и фасонных частей. 
2. Ценами пп. 17-31 учтена стоимость проектирования самотечных канализационных трубопроводов, основания под трубопроводы, колодцы, аварийные выпуски, вертикальной планировки, оголовки выпусков. 
3. Ценами не учтена стоимость проектирования: 
а) санитарно-защитных зон для хозяйственно-питьевого водопровода; 
б) камер переключения; 
в) переходов под автомобильными и железнодорожными дорогами; 
г) специальных видов химзащиты сетей водопровода и канализации; 
д) специальных видов работ (водопонижения, замораживания, буровзрывных работ, шпунтового ограждения, закрытой прокладки трубопроводов) ; 
е) дюкеров, мостов, тоннелей, резервуаров, путепроводов, насосных станций подкачки, катодной, дренажной и протекторной защиты и сооружений по искусственному подогреву воды, измерительных устройств, автодорог для обслуживания трубопроводов; 
ж) мероприятий по защите близлежащих зданий и сооружений от влияния прокладки сетей.
4. При параллельной прокладке двух и более ниток трубопроводов сетей водопровода одного назначения к ценам пп. 1-16 применяется коэффициент 0,15 за каждую последующую линию. 
5. При проектировании водоводов из неметаллических труб (железобетонных, пластмассовых, асбе-стоцементных и др.) к ценам применяется коэффициент 1,1. 
6. При разработке мероприятий по защите трубопроводов от гидравлического удара к ценам применяется коэффициент 1,2. 
7. При проектировании сетей водоснабжения и канализации в условиях существующей промпло-щадки с густой сетью инженерных сетей и сооружений стоимость разработки проектно-сметной документации определяется по пп. 1-31 с применением коэффициентов: 
1,4 - при количестве коммуникаций от 3 до 10 
1,5 - при количестве коммуникаций более 10. 
8. Стоимость проектирования напорных канализационных трубопроводов определяется по ценам пп. 1-16. 
9. При транспортировке по трубопроводам агрессивных сточных вод к ценам пп. 17-31 применяется коэффициент 1 ,2. 
10. При проектировании водопроводных сетей протяженностью свыше 3000 м и канализационных свыше 1000 м в пределах каждого интервала производительности стоимость проектных работ определяется по табл. 49-3 и 49-8.

(Таблица 49-23 добавлена в соответствии с Изменениями)

Таблица относительной стоимости разработки проектно-сметной документации в процентах от цены

№ № табл, п. п.	Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технико-эконо-миче-ская часть	Научная организация труда рабочих и служащих Управление предприятием	Технологи-ческая часть внутренний водопровод и канализация	Гидро-техни-ческая часть	Монтаж
и подъем
нотранспортное оборудование	Архитектур-но-строительная часть	Отопление вентиляция	Теплоснаб жение	Внутреннее электроснабжение	Электросиловое оборудование и автоматизация электроприводов	Автоматизация технологических процессов	Диспетчеризация и телемеханизация	Внутриплощадочная связь и сигнализация	Генеральный план и транспорт	Организация строительства	Защита от коррозии	Сметная документация	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
49-1,
п. п. 	Водозаборные сооружения из поверхностных источников с насосной станцией 1-го подъема 	РД		-	2	62,2	3,6	10,5	2	-	0,9 2,7	6,8 
5	1,6	1,5	0,8	1,5	-	-	6,6	
1-16		П	4,8	8.4	0,7	57	1,3	2,5	1,1	-	0,4 1,3	4,5 
3,6	1	0,9	0,3	1,2	9,4	-	6,5	
		РП	1,6	1,1	1,8	59	3,2	9,3	1,9	-	0,8 2,5	6,3
4,6	1,5	1,3	0,7	1,4	2,8	-	7,3	
49-2,	Водозаборы из подземных источников 	РД	-	-	30	10	4,2	21,9	3,1		7	6,4	2,5	2,5	1,6	3,8	-	-	7	
п. п. 1-4		П	2,9	5,5	40,3	-	3	5,8	-	-	9,9	9	3,4	2,4	2	2,9	4,9	-	8	
		РП	0,2	0,3	35,6	9	3,9	19,7	2,7	-	6,3	5,7	2,1	2,1	1,3	3,2	0,2	-	7,7	
49-3.
п. п.	Водоводы с сооружениями на них	РД	-	-	71	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
1-12	Подземная про 	П	6	6	60	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	7	
	кладка	РП	1	1	67,6	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	10,4	
49-3, п.п.	Водоводы с сооружениями на них 																			
13-21	Надземная про 	РД	-	-	59	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
	кладка	П	7	7	60	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	7	
		РП	2	2	55,7	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	11,3	
49-3. п.п.	Водоводы с сооружениями на них. 	РД	-	-	42	-	4	22	2	-	10	-	6	-	3	2	-	-	9	
22-24	Камеры переклю 	П	4	4	30	-	2	19	3	-	11	-	6	-	4	1	8	-	8	
	чения	РП	2	2	39,6	-	3	20	2	-	10	-	6	-	2	2	2	-	9,4	
49-3. п.25	Переходы трубопроводов под  железными и автомобильными дорогами (закрытый способ производства работ) 																			
		РД	-	-	60	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	10	
		П	-	5	60	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	7	
		РП	-	2	58	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	13	

Продолжение табл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
49-4.
п.п.
1-7,
21-29
34-43	Сооружения фторирования, обесфторивания, микрофильтрации очистки воды для хозяйственных целей 																			
		РД	-	-	21	-	7	33	3	3	2	15	3	2	2	2	-	-	7	
		П	4	7	37	-	2	10	4	2	3	9	3	1	2	2	7	-	7	
		РП	1	3	20	-	6	31	3	3	2	14	3	2	2	2	2	-	6	
49-4,
п.п.
8-11	Станция осветления
и обесцвечивания во-
ды 	РД	-	-	21	-	8,9	29,1	2,9	2,5	2
3	16,5
15,5	3,5	2,9	1,7	2,8	-	-	6,2	
		П	5	3,9	39,5	-	2,2	9,1	5,8	2,4	1,6
2,6	11
10	3	2	1,5	2,4	4	-	6,6	
		РП	1,2	0,4	24,6	-	7,7	24,2	3,2	2,7	2,1
3,1	15,2
14,2	3,4	2,8	1,7	2,8	1,6	-	6,4	
49-4, п.п. 
12-14	Станция обезжелезивания подземных вод 	РД	-	-	20,5	-	9 	30 	3 	2,5 	2,2 
3,2	16,3 
15,3	3,5	2,6	1,7	2,7	-	-	6	
		П	5,4	2,4	41,4	-	2,5	9,7	2,7	2,2	1,4
2,4	11,6 10,6	3	1,8	1,2	2,5	6	-	6,2	
		РП	1,5	0,5	25	-	7	26	2	3	2 
3	13,3 12,3	3	2,8	2	3	2	-	6,9	
49-4, 	Сооружения обессо 	РД	-	-	19	-	9,5	29,6	3,1	2,8	3,4	10,7	5,7	2,7	1,9	2,7	-	1,9	7	
п. 15	ли вания воды	П	5	3,9	39,5	-	2,2	9,1	5,8	2,4	3	7,5	5,1	2	1,5	2,4	4	-	6,6	
		РП	1,2	0,4	24,6	-	7,7	24,2	3,2	2,7	3,5	11,2	6	2,8	1,7	2,8	1,6	-	6,4	
49-4.
п.п.
16-20	Станция реагентного
умягчения под- 
земных вод 	РД	-	-	20	-	8,6	30	3	2,5	2
3,3	15,1 13,8	4,4	2,7	1,8	3,2	-	-	6,7	
		П	4,5	5	36	-	3,1	9,8	5,3	2,7	1,3
2,1	10,3
9,5	3,4	2,1	1,5	2,7	6,1	-	6,2	
		РП	0,2	0,3	21,3	-	7,5	30,7	2,6	2,4	2
3	14
13	4,4	2,4	1,5	3	1,2	-	6,5	
49-4, п.п. 30-33	Сооружения стабили зационной обработки воды 	РД	-	-	19,1	-	8,9	27,9	3,5	2,9	1,7	14,2	6,7	2,9	1,9	3,8	-	-	6,5	
		П	4,2	4,7	32,1	-	2,8	9,1	4,8	2,4	1,5	12,6	6,2	2,9	2,3	2,4	5,4	-	6,6	
		РП	0,2	0,3	21	-	8,1	29,4	2,7	2,7	1,6	13	6,1	2,5	1,6	3	1,3	-	6,5	
49-4. п.п
44-51	Сооружения озонирования природных вод 	РД	-	-	27	-	4	21	8	3	2	14	6	3	2	3	-	-	7	
		П	1,3	3,3	39,1	-	1,5	12	4,6	2	1,3	14	5	2	1,4	2,4	3,9	-	6,2	
		РП	0,4	2	30,2	-	3,4	19,3	7,1	3	1,8	12,3	5,3	2,9	1,4	2,9	1,2	-	6,8	
49-5, п. п. 	Насосные станции П-го подъема, подкачки или оборотного водоснабжения	РД	-	-	24,7	-	8,9	22,4	3,2	2,7	2,1 
7	16.6 11,7	4,7	3,1	1,9	2,7	-	-	7	
1-7		П	2,9	4,3	41,4	-	1,9	10,7	3	-	1,7 
6	12,3 
8	3,5	2,2	1,5	2,6	5,6	-	6,4	
		РП	0,6	1,2	26,4	-	8,1	20,1	3	2,4	2
7	15,8 10,8	4,4	2,7	1,8	2,9	1,3	-	7,3	

Продолжение таблицы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
49-5,	Резервуары для во 	РД	-	-	23,7	-	1,9	47,3	6,2	-	-	5,1	5,7	-	-	2,8	-	-	7,3	
п.п.	ды	П	5	1	45,2	-	1,8	14,3	4,3	-	-	4,9	7,5	-	-	2,3	7,3	-	6,4	
8-12		РП	1,6	1	26,4	-	1,7	41,2	5,8	-	-	4,5	5,3	-	-	2,8	2,2	-	7,5	
49-6.	Вентиляторные гра- 	РД	-	-	41,9	-	-	35,8	-	-	1	11,2	1,6	-	0,9	1,4	-	-	6,2	
п.п.	дирни 	П	3,6	5,8	44,3	-	-	23,5	-	-	0,7	7	0,8	-	0,9	1	6,4	-	6	
1-3		РП	0,6	0,7	41,5	-	-	33,8	-	-	1	10,6	1,6	-	0,9	1,3	1,4	-	6,6	
49-7, 	Сооружения по сгущению осадка водо-проводных очистных 
сооружений 	РД	-	-	20,5	-	9	30	3	2,5	2	16,5	3,5	2,6	1,7	2,7	-	-	6	
п.1		П	5.4	2,4	41,4	-	2,5	9,7	2,7	2,2	2,4	10,8	2,8	1,8	1,2	2,5	6	-	6,2	
		РП	1,5	0,5	25		7	26	2	3	1,7	13,6	3	2,8	2	3	2	-	6,9	
49-8
п.п.
1-12	Канализационные коллекторы с сооружениями на них	РД	-	-	69	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	10	
		П	5	6	50	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	7	
		РП	1	1	65	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	11	
49-8. п.п.
13-14	Коллекторы, сооружаемые щитовым ме- 
тодом 	РД	-	-	37	-	-	41	2	-	-	-	-	-	-	1	10	-	9	
		П	5	5	31	-	-	40	2	-	-	-	-	-	-	1	10	-	6	
		РП	1	1	36	-	-	41	2	-	-	-	-	-	-	1	10	-	8	
49-9. п.п.
1-6	Канализационные на-сосные станции 	РД	-	-	21,8	-	9,5	29,5	2,6	2,2	1,6	12,5	3,5	2,7	1,2	2,7		1	9,2	
		П	3	4	35,1	-	2,3	10	2,4	-	2,3	16,3	4,7	3,3	2	2	5,2	1	6,4	
		РП	1,3	1	19,7	-	8,7	26,5	2,9	2,5	2,1	16,5	4,6	3,1	1,5	2,4	0,6	0,7	5,9	
49-10, п.п. 1-3	Сооружения для ме-ханической очистки бытовых и производственных сточных вод 	РД	-	-	21	-	9,4	29,6	3,5	2,7	3,8	12,3	4,1	2,8	1,8	3,1	-		5,9	
		П	5,2	3,2	37,3	-	2,8	10,1	3,3	4,3	2,5	8	2,8	1,8	1,9	2,8	8	-	6	
		РП	0,9	0,7	21,9	-	8,7	27,4	3,4	2,8	3,3	12,1	4	2,7	1,8	3,1	1,2	-	6	
То же, п.4	Сооружения искусственной биологиче-ской очистки сточ-ных вод на биофиль- 
трах 																			
		РД	-	-	20	-	9	30	3	3	2,2	14,4	3,4	3	2	3	-	-	7	
		П	7	5	38	-	2	9	4	2	2	8	3	2	2	4	6	-	6	
		РП	2	1	22	-	8	28	3	3	2	13	3	3	2	3	1	-	6	
То же 	на аэротенках 	РД	-	-	20	-	9	30	3	3	2,3	14,4	3,3	3	2	3	-	-	7	
п.п. 		П	7	5	31	-	2	9	4	4	3	10	5	2	2	4	6	-	6	
5-6		РП	2	1	22	-	8	28	3	3	3	12	3	3	2	3	1	-	6	
То же
п.п.
7	Сооружения для сов-местной биологической очистки производственных и бытовых сточных вод. При совместной механической очистке и раздельной 																			

Продолжение таблицы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	а) одноступенчатая 	РД	-	-	20	-	9	30	3	3	2,3	14,4	3,3	3	2	3	-	-	7	
		П	7	5	31	-	2	9	4	4	2	12	4	2	2	4	6	-	6	
		РП	2	1	22	-	8	28	3	3	2	13	3	3	2	3	1	-	6	
49-10 	б) двухступенчатая 	РД	-	-	20	-	9	30	3	3	2,3	14,4	3,3	3	2	3	-	-	7	
п.8		П	7	4	32	-	2	9	4	4	2,8	11,2	4	2	2	4	6	-	6	
		РП	2	1	22	-	8	28	3	3	2	13	3	3	2	3	1	-	6	
То же,
п.п.
9-11 	Сооружения для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территорий пром-предприятий и насе- 
ленных мест 																			
		РД	-	-	25,5	-	9,2	26,4	3,4	2,7	3,3	12,2	4	2,6	1,8	3	-	-	5,9	
		П	5,1	3	37	-	2,7	10,2	3,3	4,1	2,1	8,1	2,7	1,8	1,8	4,1	8	-	6	
		РП	0,9	0,7	26,2	-	8,4	24,5	3,4	2,8	3,2	11,7	4,5	2,5	1,7	3	1,2	-	5,8	
То же, п.12	Станция нейтрализации канализацион- 
ных сточных вод 	РД	-	-	15,7	-	21,5	21	3	3	1,6	8,7	10,5	2,7	1,8	2,8	-	1,6	6,1	
		П	3,8	4	38,4	-	3,6	9,6	3,4	2,3	1,1	6,6	7,3	2,3	1,5	2	6,6	1	6,5	
		РП	1	1	17	-	20	18,5	3,1	2,7	1,5	8,4	9,2	2,4	1,5	2,5	4,2	1	6	
То же
п.п.
13-19	Сооружения глубокой очистки (доочистки) сточных вод на фильтрах и барабанных сетках 	П	6,1	2,6	38,3	-	2,3	9,2	3,1	2,3	1,6 
2,6	11,6 10,6	4	2,5	1,7	4,6	3,9	-	6,2	
		РП	1	0,3	21,7	-	8,1	28,5	2,6	2,4	2
3	13,5 12,5	4	2,6	1,6	3	1,5	-	7,2	
		РД	-	-	20,3	-	9	31	2,8	2,5	_2_
3	14,6 13,6	4	2,8	1,7	2,7	-	-	6,6	
То же
п. п.
20-23	Сооружения термического обессоливания	РД	-	-	20	-	9	30	3	3	2,2	12,3	5,5	3	2	3	-	-	7	
		П	6	4	35	-	2	9	5	2	3	11	6	2	1	2	6	-	6	
		РП	2	1	22	-	8	28	3	3	3	10	5	3	2	3	1	-	6	
49-10,
п.п.
24-27	Сооружения для очи-стки балластных вод	РД	-	-	21	-	9	30	3	3	2,2	14,4	3,4	3	2	3	-	-	6	
		П	7	5	27	-	1	25	7	2	2	7	3	2	1	2	3	-	6	
		РП	1	1	22	-	8	28	3	3	2	12	4	3	2	3	1	-	7	
То же
п.п.
28-29	Сооружения по очистке промывных вод
и моющих растворов	РД	-	-	21	-	9	30	3	3	2,2	14,4	3,4	3	2	3	-	-	6	
		П	7	5	28	-	1	22	9	3	1	7	3	2	1	2	3	-	6	
		РП	1	1	22	-	8	28	3	3	2	12	4	3	2	3	1	-	7	
То же
п.п. 30-33 	Сооружения для очи-стки подсланевых и 
льяльных  вод 	РД	-	-	20	-	9	30	3	3	2,2	14,4	3,4	3	2	3	-	-	7	
		П	7	5	28	-	1	24	7	2	1	7	3	2	1	2	4	-	6	
		РП	1	1	22	-	8	28	3	3	2	12	4	3	2	3	1	-	7	
то же
п.п.
34-36	Сооружения для очистки промливневых и подтоварных вод, загрязненных нефтепродуктами 	РД	-	-	20		9	30	3	3	2,2	14,4	3,4	3	2	3	-	-	7	
		П	7	5	27	-	1	25	7	2	1,2	7,2	3,6	2	1	2	3	-	6	
		РП	1	1	22	-	8	28	3	3	2	11,6	4,4	3	2	3	1	-	7	

Продолжение таблицы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
To же,
п.п.
37-39	Сооружения доочист-ки сточных вод методом реагентной  фло-тации 	РД	-	-	20	-	9	30	3	3	2,2	14,4	3,4	3	2	3	-	-	7	
		П	8	6	34	-	2	10	5	2	2,1	10,6	4,3	2	2	3	3	-	6	
		РП	2	1	23	-	8	27	3	2	2	12	4	3	2	3	1	-	7	
49-10,
п.п.
40-42	Сооружения доочист-ки сточных вод методом озонирования 	РД	-	-	20	-	9	30	3	3	2,2	14,4	3,4	3	2	3	-	-	7	
		П	8	6	34	-	2	10	5	2	2,1	10,6	4,3	2	2	3	3	-	6	
		РП	2	1	23	-	8	27	3	2	2,1	12,6	4,3	2	2	3	1	-	7	
То же,
п. п. 43-44	Сооружения по очистке нефтесодержа-щих сточных вод I и II систем канализации нефтеперераба-тывающих заводов механо-химическим 
методом 																			
		РД	-	-	20	-	9	31	3	3	2,2	14,4	3,4	3	2	3	-	-	6	
		П	6	5	33	-	1	21	7	2	2	7	3	2	1	I	3	-	6	
		РП	1	1	23	-	8	28	3	2	2	12	4	3	2	3	1	-	7	
То же
п.п.
45-46	Сооружения по обезвоживанию уловлен- 
ных нефтепродуктов 	РД	-	-	44	-	8	13	3	4	2,5	9,8	3.7	2	1	2	-	-	6	
		П	13	7	42	-	1	8	5	3	1	4,7	2,3	2	1	3	1	-	6	
		РП	3	1	46	-	7	12	3	3	2	7	3	2	1	3	1	-	6	
49-11, п.п.
1-5	Сооружения аэробной стабилизации осадка 	РД	-	-	21,2		9,5	29,6	3,6	2,8	3,3	12,3	4	2,7	1,7	3.2	-	-	6,1	
		П	4,8	2,9	32,5	-	3	9,7	3,3	4,2	2,8	10,7	3,5	2,3	1,6	4,7	8	-	6	
		РП	0,9	0,6	22,1	-	8,8	27,3	3,5	2,9	3,2	12	3,9	2,6	1,7	3,3	1,2	-	6	
49-11	Цех механического 
обезвоживания осадка 	РД	-	-	21,9	-	8,6	30,9	3,4	2,7	1,4	12	5,8	2,4	1,6	3,2	-	-	6,1	
п.п.		П	3,8	4,5	40	-	3	8,9	2	2	1,1	9,9	4,5	2,1	1,7	2,7	7.6	-	6,2	
6-11		РП	0,3	0,4	23,2	-	8,6	26,6	2,7	2,6	1,6	13,2	6	2,7	1,8	2,5	1,3	-	6,5	
То же п. 12-16	Сооружения термической обработки осадка под давлением 	РД	-	-	36	-	4	17	8	-	1,8	14,2	6	2	1	3	-	-	7	
		П	1,6	7,4	37	-	2	9	6	-	2	15	6	2	1	2	3	-	6	
		РП	0,4	5,1	33	-	4	15,5	8	-	1,8	14,2	6	2	1	2	1	-	6	
То же п. 18	Сооружения тепловой дегельминтизации осадка 	РД	-	-	39	-	8	17	3	3	1,3	8,7	4	2	2	4	-	-	8	
		П	1,5	3,5	36	-	3	11	4	3	2,5	12	5,5	2	2	3	5	-	6	
		РП	0,8	4,2	34	-	7	15	4	3	1,3	8,7	4	2	2	4	2	-	8	
49-11	Сооружения сжигания осадков сточных вод 	РД	-	-	39	-	8	16	4	3	1,3	8,7	4	2	2	4	-	-	8	
п. 17		П	1,5	3,5	26	-	3	15	18	2	1,3	8,7	4	2	2	2	4	-	7	
		РП	0,8	4,2	33	-	7	15	7	2	1,3	8,7	4	2	2	3	2	-	8	
49-12 п,п,
1-13	Шламонакопители и иловые площадки 	РД	-	-	5,3	82,1	1,8	1,9	-	-	-	-	-	-	-	0,9	2	-	6	
		П	5,2	1,4	5,8	71,5	0,4	1,1	-	-	-	-	-	-	-	1,6	6	-	7	
		РП	1,2	0,4	5,7	76,7	1,6	1,7	-	-	-	-	-	-	-	1	5,7	-	6	
49-12	Хвостохранилища 	РД	-	-	-	78	1	3	-	-	3,5	-	-	-	1,5	1	6	-	6	
п,п,		П	4	10	-	58	2	3	-	-	3,5	-	-	-	1,5	1	10	-	7	
14-19		РП	1	3,5	-	73	1,2	3	-	-	3,5	-	-		1,5	1	6,3	-	6	

Продолжение таблицы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
49-13, 	Пульпонасосные 	РД	-	-	3	36,4	6,9	20,1	3,4	-	1,7	I2,4	2,9	2,7	1,6	2,3	-	-	6,6	
п.п.1-6	станции										4,9	9,2								
		П	2	5,3	3	51,7	2,3	3,3	1,4	-	0,9	10,2	2,3	2	0,7	2	6,6	-	6,3	
											2,9	8,2								
		РП	0,5	3,5	3	34,5	6,1	17,8	3	-	1,6	12	2,8	2,3	1,4	2,1	1,9	-	7,5	
											4,7	8,9								
49-14	Кольцевой дренаж 	РД	-	-	0,7	91,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	
п,п,		П	1,5	9	-	74,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	7	
1-2		РП	0,4	2,7	0,6	84,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	6	
То же,	Пластовый дренаж 	РД	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	
п,п,		П	1,5	4	-	79,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	7	
3-4		РП	0,4	1,2	-	86,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	6	
49-15,	Дюкеры 	РД	-	-	2,9	85,7	1,3	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	
п,п,		П	4,5	0,6	2,2	77,9	0,7	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	7	
1-4		РП	1,2	0,2	2,7	81,2	1,2	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	6	
49-15, п,п,
5-8	Рассеивающие выпуски 	РД	-	-	3,2	86,5	1	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	
		П	4,6	0,7	6,3	74,2	0,4	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	7	
		РП	1,2	0,3	3,3	81,5	0,8	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	6	
То же	Береговые выпуски 	РД	-	-	3,4	86,2	1	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	
п, п,		П	4,5	0,6	6,2	73,4	0,5	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	7	
9-12		РП	1,2	0,3	3,4	81,4	0,9	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	5	
49-16
п,1	Теплонасосные установки 	РД	-	-	39	-	8	17	3	3	1,3	8,7	4	2	2	4	-	-	8	
		П	1,5	3,5	31	-	4	20	6	4	2	5,4	4	1,6	2	4	5	-	6	
		РП	0,8	4,2	33	-	7	15	5	3	1,3	8,7	4	2	2	4	2	-	8	
49-16, п,2	Сооружения по вторичному использованию тепла сжатого воздуха воздуходувных 
станций 	РД	-	-	39	-	8	17	3	3	1,3	8,7	4	2	2	4	-	-	8	
		П	1,5	3,5	31	-	4	20	6	4	1	6	3,5	1,5	2	4	6	-	6	
		РП	0,8	4,2	33	-	7	15	5	3	1,3	8,7	4	2	2	4	2	-	8	
																				
49-17	Водонапорные башни 	РД	-	-	10	-	-	62	4	-	1	12	-	-	-	2	-	-	9	
п,п		П	2	1	9	-	-	54	5	-	1	16	-	-	-	3	1	-	8	
1-4		РП	1	1	10	-	-	59	4	-	1	12	-	-	-	2	1	-	9	
49-18,
п,п,
1-2	Сооружения обезже-лезивания воды 	РД	-	-	28	-	7	30	3	2	2	13	3	2	1	2	-	-	7	
		П	5	2	45	-	3	10	3	2	2	9	3	1	1	2	5	-	7	
		РП	2	1	30	-	6	26	3	2	2	12	3	2	1	2	2	-	6	
То же
п.п.
3-4	Сооружения очистки воды для хозяйственно-питьевых целей 	РД	-	-	28	-	7	30	3	2	2	13	3	2	1	2	-	-	7	
		П	5	2	45	-	3	10	3	2	2	9	3	1	1	2	5	-	7	
		РП	2	1	30	-	6	26	3	2	2	12	3	2	1	2	2	-	6	
То же п. п.
5-6	Сооружения обесфторивания воды 	РД	-	-	28	-	7	30	3	2	2	13	3	2	1	2	-	-	7	
		П	5	2	45	-	3	10	3	2	2	9	3	1	1	2	5	-	7	
		РП	2	1	30	-	6	26	3	2	2	12	3	2	1	2	2	-	6	
49-19 п.1	Местные очистные установки канали- 
зация 	РД	-	-	30	-	8	33	-	-	1	14	4	-	-	3	-	-	7	
		П	1	-	35	-	6	28	-	-	1	11	5	-	-	3	4	-	6	
		РП	1	-	31	-	7	29	-	-	1	12	5	-	-	3	4	-	7	

Продолжение таблицы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
То же, п. 2-5	Сооружения биологической очистки сточных вод 	РД	-	-	26	-	9	32	3	3	2	12	3	-	1	2	-	-	7	
		П	7	5	35	-	2	12	4	4	2	11	5	-	1	3	3	-	6	
		РП	2	1	27	-	7	29	3	3	2	12	4	-	1	2	1	-	6	
То же, п. 6-9	Сооружения физико-химической очистки сточных вод 	РД	-	-	25	-	9	31	3	3	2	12	3	-	1	2	-	2	7	
		П	7	5	34	-	2	12	4	4	2	11	5	-	1	3	3	1	6	
		РП	2	1	27	-	8	29	3	3	2	10	3	-	1	2	1	2	6	
То же, п. 10-	Сооружения глубокой очистки сточных вод на фильтрах 	РД	-	-	24	-	9	32	3	2	2	12	4	-	2	3	-	-	7	
		П	7	2	39	-	3	10	4	1	2	11	4	-	3	4	4	-	6	
13		РП	1	0,5	25,5	-	8	29	3	2	2	11	4	-	3	3	2	-	6	
То же, п.п.
14-15	Хлораторные, электролизные 	РД	-	-	31	-	10	17	8	-	2	8	12	2	-	2	-	2	6	
		П	2	7	35	-	4	10	6	-	2	6	13	2	-	2	4	1	6	
		РП	1	4	31	-	9	14	7	-	2	7	12	2	-	2	1	2	6	
То же п.16	Установка механического обезвоживания 
осадка 	РД	-	-	22	-	8	31	3,4	2,6	2	13,3	5,7	3	-	3	-	-	6	
		П	4	4	40	-	3	10	2	2	2	8	5	3	-	3	7	-	7	
		РП	0,3	0,4	25	-	9	27	3	3	2	12,3	5	3	-	3	1	-	6	
То же п. 17	Установка термического обезврежива- 
ния осадка 	РД	-	-	34	-	10	17	8	-	2	12	6	2	-	2	-	-	7	
		П	2	7	39	-	2	9	6	-	2	13	6	2	-	2	4	-	6	
		РП	0,5	5	35	-	4,5	16	8	-	2	12	6	2	-	2	1	-	6	
49-20 п. п. 
1-5	Сооружения для биологической очистки городских сточных 
вод на аэротенках 	РД	-	-	20	-	9,7	28,4	3,6	3,1	4	8,1	4	3	1,7	2,6	-	1,5	10,3	
		П	4,4	4,3	26,4	-	3,2	10,2	3,8	5	2	6,7	6,3	5	2	5,3	8,4	-	7	
		РП	0,8	0,7	21	-	8,6	25,4	3,6	3,4	2	5,3	7	5	1,8	3	1,4	1,2	9,8	
49-21 п. п.
1-18	Сети и сооружения по водоснабжению 
городов и поселков 	РД	-	-	58,5	-	5,2	19,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13,7	
		П	9,8	4,9	37,1	-	-	5,7	1,2	-	1	2,1	2,3	2	1,2	12,6	11	-	9,1	
		РП	2,2	1	53,9	-	4,2	16,6	0,2	-	0,2	0,4	0,5	0,4	0,2	2,6	2,3	2,4	12,9	
49-22 п.п. 1-30	Сети сооружения
по канализации го-
родов  поселков 	РД	-	-	63,9		0,6	22,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	12,1	
		П	9,2	4,5	37,9	-	-	7,2	1.2	-	1	2	2,2	2	1,2	11,9	10,7	-	9	
		РП	2,1	0,9	58,3	-	0,5	19,4	0,2	-	0,2	0,4	0,5	0,4	0,2	2,5	2,3	0,6	11,5	
49-23 	Сети и сооружения 	Р	-	-	71	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
пп. 	при подземной про- 	П	6	6	60	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	7	
1-16 	кладке 	РП	1	1	67,6	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	10,4	
То же, 	Самотечные сети и сооружения канализации при подземной прокладке 	Р	-	-	69	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	10	
пп. 		П	5	6	50	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	7	
17-31 		РП	1	1	65		-	18	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	11	

Примечания: 1. В графах 12 и 13 в числителе указана величина процента стоимости проектных работ при установке низковольтных двигателей, в знаменателе -
высоковольтных. 
2. В графе 7, табл. 49-2, п.п. 1,3 учтена стоимость проектирования конструкции скважин.
3. Графой 20 не учтен подсчет объемов работ для составления смет. Составление ведомостей и сводных  ведомостей  потребности  в  материалах учтено графами 4, 6 - 20.

(Таблица изменена и дополнена в соответствии с Изменениями)

Приложение
Перечень проектных организаций, принимавших участие в разработке раздела 49 Сборника цен на проектные работы для строительства

Наименование министерств и ведомств	Наименование проектной организации	Номера таблиц, разработанных проектной организацией	
Главное управление проектирования Госстроя СССР 	Союзводоканалпроект	49-1, 49-2, 49-3, 49-4, 49-5, 49-6, 49-7, 49-8, 49-9, 49-10, 49-11, 49-12, 49-13, 49-14, 49-15, 49-16	
Управление инженерного оборудования населенных мест Госграждан-строя 	ЦНИИЭП инженерного оборудования	49-17, 49-18, 49-19	
Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 	Гипрокоммунстрой	49-20, 49-21, 49-22	

СОДЕРЖАНИЕ

Указания по применению цен	3
Цены на разработку проектно-сметной документации	4
Водозаборные сооружения из поверхностных источников с насосной станцией 1-го подъема	4
Водозаборы из подземных источников	5
Водовод в одну линию с сооружениями на нем	5
Водопроводные очистные сооружения	6
Насосная станция ІІ подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения	8
Вентиляторные градирни	9
Сооружения по сгущению осадка водопроводных очистных сооружений	9
Канализационные коллекторы с сооружениями на них	9
Станции перекачки сточных вод	11
Сооружения для очистки сточных вод	11
Сооружения для обработки осадка сточных вод	13
Хвостохранилища, иловые площадки, накопители и пруды очистных сооружений водоснабжения и канализации	14
Пульпонасосные станции	15
Дренаж	15
Дюкеры, выпуски очищенных сточных вод	16
Теплонасосные установки, сооружения по вторичному использованию тепла	16
Водонапорные башни	17
Сооружения водоснабжения	17
Сооружения канализации местных очистных установок и установок для обеззараживания воды	17
Сооружения для биологической очистки городских сточных вод на аэротенках	18
Кольцевые сети и сооружения по водоснабжению городов и поселков	19
Сети и сооружения по канализации городов и поселков	19
Сети водоснабжения и канализации, проектируемые вне промышленных и гражданских объектов	20
Таблица относительной стоимости разработки проектно-сметной документации в процентах от цены	23
Приложение Перечень проектных организаций, принимавших участие в разработке раздела 49 Сборника цен на проектные работы для строительства	30